|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **1,1** | **1,2** | **1,3** | **1,5** | **1,6** | **1,8** |
| **2,0** | **2,2** | **2,4** | **2,7** | **3,0** | **3,3** | **3,6** |
| **3,9** | **4,3** | **4,7** | **5,1** | **5,6** | **6,2** | **6,8** |
| **7,5** | **8,2** | **9,1** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **15** | **16** | **18** | **20** | **22** | **24** | **27** |
| **30** | **33** | **36** | **39** | **43** | **47** | **51** |
| **56** | **62** | **68** | **75** | **82** | **91** | **100** |
| **110** | **120** | **130** | **150** | **160** | **180** | **200** |
| **220** | **240** | **270** | **300** | **330** | **360** | **390** |
| **430** | **470** | **510** | **560** | **620** | **680** | **750** |
| **820** | **910** | **1к** | **1,1к** | **1,2к** | **1,3к** | **1,5к** |
| **1,6к** | **1,8к** | **2,0к** | **2,2к** | **2,4к** | **2,7к** | **3,0к** |
| **3,3к** | **3,6к** | **3,9к** | **4,3к** | **4,7к** | **5,1к** | **5,6к** |
| **6,2к** | **6,8к** | **7,5к** | **8,2к** | **9,1к** | **10к** | **11к** |
| **12к** | **13к** | **15к** | **16к** | **18к** | **20к** | **22к** |
| **24к** | **27к** | **30к** | **33к** | **36к** | **39к** | **43к** |
| **47к** | **51к** | **56к** | **62к** | **68к** | **75к** | **82к** |
| **91к** | **100к** | **110к** | **120к** | **130к** | **150к** | **160к** |
| **180к** | **200к** | **220к** | **240к** | **270к** | **300к** | **330к** |
| **360к** | **390к** | **430к** | **470к** | **510к** | **560к** | **620к** |
| **680к** | **750к** | **820к** | **910к** | **1,0М** | **1,1М** | **1,2М** |
| **1,3М** | **1,5М** | **1,6М** | **1,8М** | **2,0М** | **2,2М** | **2,4М** |
| **2,7М** | **3,0М** | **3,3М** | **3,6М** | **3,9М** | **4,3М** | **4,7М** |
| **5,1М** | **5,6М** | **6,2М** | **6,8М** | **7,5М** | **8,2М** | **9,1М** |
| **10М** | **11М** | **12М** | **13М** | **15М** | **16М** | **18М** |
| **20М** | **22М** | **24М** | **27М** | **30М** | **33М** | **36М** |
| **39М** | **43М** | **47М** | **51М** | **56М** | **62М** | **68М** |
| **75М** | **82М** | **91М** | **100М** | **110М** | **120М** | **130М** |
| **150М** | **160М** | **180М** | **200М** | **220М** | **240М** | **270М** |
| **300М** | **330М** | **360М** | **390М** | **430М** | **470М** | **510М** |
| **560М** | **620М** | **680М** | **750М** | **820М** | **910М** | **1,0Г** |
|  |  |  |  |  |  |  |